гл.5.4

Теория Техническая база информационной технологии Состояние и тенденции развития ЭВМ 5.4. Персональные компьютеры

### 5.4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

Персональный компьютер для удовлетворения требованиям общедоступности и универсальности применения должен иметь следующие характеристики:

- малую стоимость, находящуюся в пределах доступности для индивидуального покупателя;

- автономность эксплуатации без специальных требований к условиям окружающей среды;

- гибкость архитектуры, обеспечивающую ее адаптивность к разнообразным применениям в сфере управления, науки, образования, в быту;

- "дружественность" операционной системы и прочего программного обеспечения, обусловливающую возможность работы с ней пользователя без специальной профессиональной подготовки;

- высокую надежность работы (более 5000 ч наработки на отказ).

Среди зарубежных ПК (табл. 5.2) следует отметить компьютеры американской фирмы IBM: IBM PC/XT, IBM PC/AT на микропроцессорах 80286 (16-разрядные), IBM PS/2 8030 -PS/2 8080 (PS - Personal System), все PS, кроме PS/2 8080, - 16-разрядные, PS/2 8080 - 32-разрядная, IBM PC на МП 80386 и 80486 (32-разрядные), IBM PC на МП Pentium и Pentium Pro (64-разрядные).

Широко известны персональные компьютеры, выпускаемые американскими фирмами:Compaq Computer, Apple (Macintosh), Hewlett Packard, Dell, DEC, а также фирмами Великобритании: Spectrum, Amstrad; Франции: Micral; Италии: Olivetty; Японии: Toshiba, Panasonic и Partner.

Наибольшей популярностью в настоящее время пользуются персональные компьютеры клона (архитектуры определенного направления) IBM, первые модели которых появились в 1981г. Существенно им уступают по популярности персональные компьютеры клона DEC (Digital Equipment Corporation), в частности широко известные ПК Macintosh фирмы Apple, занимающие по распространимости 2-е место.

В начале 90-х гг. мировой парк компьютеров составлял примерно 150 млн. шт., из них около 90% - это персональные компьютеры, в частности профессиональных ПК типа IBM PC более 100 млн. шт. (около 75% всех ПК); профессиональных ПК типа DEC около 5 млн.

За рубежом самыми распространенными моделями компьютеров в настоящее время являются IBM PC с микропроцессорами Pentium и Pentium Pro.

Примечание. Производство ПК с МП 80486 и ниже практически уже прекращено.

Отечественная промышленность (страны СНГ) выпускала DEC-совместимые (диалоговые вычислительные комплексы ДВК-1- ДВК-4 на основе Электроники МС-1201, Электроники 85, Электроники 32 и др.) и IBM PC-совместимые ( ЕС1840 - ЕС1842, ЕС1845, ЕС1849, ЕС1861, Искра 1030, Искра 4816, Нейрон И9.66 и др.) компьютеры. Остальные типы отечественных ПК (Агат, Микроша, Спектр, Орбита, БК и др.) существенно уступают по своим характеристикам вышеназванным. Причем если еще лет 8-10 назад мы ориентировались в основном на DEC-совместимые ПК, то сейчас подавляющее большинство отечественных персональных компьютеров собирается из импортных комплектующих и относится к IBM PC-совместимым.

Таблица 5.2. Усредненные характеристики современных ПК IBM PC

Параметр | Тип микропроцессора
80386 SX | 80386 DX | 80486 SX | 80486 DX | Pentium | Pentium Pro
Тактовая частота, МГц | 25 -40 | 33 -40 | 33 -80 | 50 -100 | 60 -150 | 100 √200
Разрядность, бит | 32 | 32 | 32 | 32 | 64 | 64
Объем ОЗУ, Мбайт | 1; 2; 4 | 2; 4; 8 | 2; 4; 8 | 4; 6; 8 | 4; 8; 16 | 8; 16; 32
Объем КЭШ-памяти, Кбайт | Нет | 64;128 | 128; 256 | 256; 512 | 512; 1024 | 512; 1024; 2048
Емкость НЖМД, Мбайт | 210 | 420 | 540 | 850 | 1000 | 2000
Видеоадаптер VGA/SVGA, % | 30/70 | 24/76 | 10/90 | 0/100 | 0/100 | 0/100
Наличие сопроцессора, % | 45 | 67 | 80 | 100 | 100 | 100

Персональные компьютеры можно классифицировать по ряду признаков.

По поколениям персональные компьютеры делятся следующим образом:

- ПК 1-го поколения - используют 8-битные микропроцессоры;

- ПК 2-го поколения - используют 16-битные микропроцессоры;

- ПК 3-го поколения - используют 32-битные микропроцессоры;

- ПК 4-го поколения - используют 64-битные микропроцессоры.

Классификация ПК по конструктивным особенностям показана на рис. 5.6.

Рис. 5.6. Классификация персональных компьютеров по конструктивным особенностям.